**ŚLEPY KOSZTORYS WRAZ Z ZAKRESEM PRAC NIEZBĘDNYCH DO ZAKOŃCZENIA RESTAURACJI KAPLICY LORETAŃSKIEJ PRZY KOŚCIELE POFRANCISZKAŃSKIM**

**P.W. WNIEBOWZIECIA NMP W DROHICZYNIE**

1. **Świetlik w zwieńczeniu kopuły :**

- otwarcie w pełnym przekroju prześwitu do świetlika oprawionego kolistym profilowaniem w szczycie kopuły,

- otynkowanie i pomalowanie ceglanego wnętrza nadbudowy świetlika,

- przeszklenie otworów świetlika /przeszklenia termiczne dwuwarstwowe w metalowych ocynkowanych ramach/w celu wyeliminowania niekontrolowanego wpływu takich czynników jak wiatr, deszcz, zanieczyszczenia, ptaki,

- wykonanie mechanizmu uchylania przeszklenia od strony kościoła w celu umożliwienia regulacji wymiany powietrza w kaplicy a zwłaszcza w przestrzeni pod kopułą,

- wykończenie oprawy sztukatorskiej.

**2. Ołtarz :**

- osadzenie w kwadratowej wnęce glorii płyty inskrypcyjnej bądź obrazu, wykonanie sztukatorskiego obramienia,

- osadzenie kotary pod koroną wieńczącą ołtarz, wykonanie złoconych wykończeń krawędzi tkaniny i dolnej krawędzi korony,

- wykonanie i osadzenie na gzymsach kolumn zewnętrznych dekoracyjnych wazonów,

- wykonanie i osadzenie na gzymsach kolumn wewnętrznych figur klęczących aniołów,

- namalowanie i osadzenie w centralnej wnęce obrazu /250 x 130 cm/ z przedstawieniem Matki Boskie Loretańskiej,

- wykonanie dwuczęściowej ramy do obrazu /część sztukatorska na ołtarzu i wewnętrzne demontowalne jej uzupełnienie, pozłocenie tych elementów

- wymurowanie profilowanej tumby do mensy ołtarza wraz z otynkowaniem i wykończeniem stiukiem barwnym,

- zamontowanie kamiennego blatu mensy na tumbie.

**3. Wnętrze kaplicy:**

- zaprojektowanie i wykonanie posadzki w kaplicy wraz z przejściami z nawy i z prezbiterium oraz stopniami do ołtarza,

- ewentualna korekta lub uzupełnieni instalacji oświetleniowej /kinkiety, oświetlenie ołtarza, podświetlenie kopuły i świetlika,

- otwarcie prześwitu nad balkonem wraz z wykończeniem dekoracji sztukatorskiej,

- otwarcie łukowych przejść do kaplicy z nawy bocznej i z prezbiterium wraz z wykończeniem oprawy sztukatorskiej,

- zaprojektowanie przepierzeń w przejściach z nawy do kaplicy i z prezbiterium do kaplicy,

- wykonanie dekoracyjnych przepierzeń tych przejść /dębowe kratownicowe przeszklenia z uchylnymi drzwiami/.

**Łączny koszt prac /netto/ ………**

**Vat 23 % ………………………………….**

**Łączny koszt prac /brutto/………**